# ether1

## Report:

Line-by-line comparison completed without AI assistance.

## Pridané príkazy:

* add address=192.168.100.1/24 interface=LAN network=192.168.100.0
* add name=dhcp1 interface=LAN lease-time=12h address-pool=dhcp\_pool
* add address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.1 dns-server=8.8.4.4
* add name=dhcp\_pool ranges=192.168.100.50-192.168.100.150
* add chain=input in-interface=WAN protocol=tcp dst-port=2222 action=accept
* add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.254

## Chýbajúce príkazy:

* add address=192.168.88.1/24 interface=LAN network=192.168.88.0
* add name=dhcp1 interface=LAN lease-time=1d address-pool=dhcp\_pool
* add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 dns-server=8.8.8.8
* add name=dhcp\_pool ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
* add chain=input in-interface=WAN protocol=tcp dst-port=22 action=accept
* add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.1

## Zlé poradie:

Poradie je v poriadku.